ОБГРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
його очікуваної вартості та/ або розміру бюджетного призначення
в межах закупівлі  	
UA-2026-07-15-006133-a
    Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710».. 
Замовник: Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарпатської області
ЄДРПОУ: 45397095
Вид процедури: відкриті торги з особливостями 
Ідентифікатор закупівлі: 	UA-2026-07-15-006133-a 
Предмет закупівлі: Радіатори сталеві за ДК 021:2015: 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі 
Очікувана вартість предмета закупівлі: 162 300,00 грн без ПДВ
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням положень Примірної методикии визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 №275 та обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін, порівняння загальнодоступних ринкових цін, проведено моніторинг цін шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозорро».

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: визначений відповідно до Рішення 58-ої сесії  8-го скликання  № 2610 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2025 року № 2478 «Про бюджет Кам′янської сільської територіальної громади на 2026 рік» (зі змінами від 22.01.2026, 19.02.2026, 19.03.2026, 07.05.2026 року)» від 18.06.2026 р.|»
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
«Радіатори сталеві  за ДК 021:2015: 44620000-2 — Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі»

Місце постачання: -	90122, Україна, Берегівський р-н, Закарпатська обл., село Мідяниця, будинок 240 (Мідяницька гімназія Кам'янської сільської ради Берегівського району Закарапатської області).
	
№
	Найменування товару


	Якісні характеристики товару



	Од. виміру
	К-ть




	1. 
	Радіатор сталевий 600x800 
	Тип радіатора: 22 (дві панелі, два ряди конвекційного ребра)
Габарити (В × Ш) 600 × 800 мм  (не менше)
Глибина ~100 мм
Матеріал: Високоякісна холоднокатана сталь (EN 10130)
Товщина сталі: від 1.0 до 1.1 мм
Робочий тиск: 10 бар (випробувальне – 13 бар) (не менше)
Максимальна температура: до 110°C
Підключення: Бічне 
	шт.
	1

	2. 
	Радіатор сталевий 600x1000 


	Тип радіатора: 22 (дві панелі, два ряди конвекційного ребра)
Габарити (В × Ш): 600 × 1000 мм (не менше)
Глибина~100 мм
Матеріал: Високоякісна холоднокатана сталь (EN 10130)
Товщина сталі: від 1.0 до 1.1 мм
Робочий тиск: 10 бар (випробувальне – 13 бар) (не менше)
Максимальна температура: до 110°C
Підключення: Бічне 
	шт.
	10

	3. 
	Радіатор сталевий 600x1400 
	Тип радіатора: 22 (дві панелі, два ряди конвекційного ребра)
Габарити (В × Ш) 600 × 1400 мм (не менше)
Глибина ~100 мм
Матеріал: Високоякісна холоднокатана сталь (EN 10130)
Товщина сталі: від 1.0 до 1.1 мм
Робочий тиск: 10 бар (випробувальне – 13 бар) (не менше)
Максимальна температура: до 110°C
Підключення: Бічне 

	шт.
	3

	4. 
	Радіатор сталевий 600x1800 
	Тип радіатора: 22 (дві панелі, два ряди конвекційного ребра)
Габарити (В × Ш): 600 × 1800 мм (не менше)
Глибина~100 мм
Матеріал: Високоякісна холоднокатана сталь (EN 10130)
Товщина сталі: від 1.0 до 1.1 мм
Робочий тиск: 10 бар (випробувальне – 13 бар) (не менше)
Максимальна температура: до 110°C
Підключення: Бічне

	шт.
	12


*У випадку наявності посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати поряд з таким посиланням вираз "або еквівалент".
 Вимоги до товару:
1. Поставка Товару здійснюється виключно в заводській тарі (упаковці) виробника. Упаковка не повинна мати пошкоджень і має надійно захищати Товар від будь-якого зовнішнього впливу, гарантуючи його цілісність та збереження первинних властивостей до моменту передачі Замовнику.
2. Постачання товару з будь-якими дефектами або пошкодженнями не допускається. Товар має бути абсолютно новим, та таким, що не перебував в експлуатації.
3. Доставка Товару до місця поставки та його розвантаження здійснюються силами та за рахунок Постачальника. Усі транспортні та супутні витрати включені до вартості Товару.

